**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Drukarka atramentowa KOD DA1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7 i nowszy  Windows Vista  Windows® XP (z dodatkiem SP3) lub nowszy (32-bitowy) |  |
| Format | A4 |  |
| Rodzaj druku | Atramentowy |  |
| Druk w kolorze | Tak |  |
| Maks. prędkość druku w czerni | 20 str/min |  |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 16 str/min |  |
| Rozdzielczość druku | Do 1200 x 600 dpi |  |
| Podajnik papieru | na 250 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | na 150 arkuszy |  |
| Waga | Max 11 kg |  |
| sieć | 10/100 Mb/s |  |
| Komunikacja bezprzewodowa | WiFi |  |
| Złącza | 1 x USB 2.0 |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia. |  |
| Wyposażenie | Kabel USB, tusze |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Drukarka laserowa - KOD DLM1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Rodzaj druku | Laserowy |  |
| Format | A4 |  |
| Druk w kolorze | Nie |  |
| Rozdzielczość druku | 4800 x 600 dpi |  |
| Maks. prędkość druku w czerni | 28 str/min |  |
| Druk dwustronny | automatyczny |  |
| Obciążenie miesięczne | 30000 arkuszy/miesiąc |  |
| Język drukarki | PCL 5e / 6 , PostScript 3 |  |
| Procesor drukarki | 600 MHz |  |
| Zainstalowana pamięć | 256 MB |  |
| Podajnik papieru | 250 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 150 arkuszy |  |
| Gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |  |
| Gramatura papieru (maks.) | 220 g/m² |  |
| Komunikacja | RJ45, WiFi, USB |  |
| Waga | Max 8kg |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia. |  |
| Wyposażenie | Kabel USB, toner |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Drukarka laserowa -KOD DLK1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Rodzaj druku | Laserowy |  |
| Format | A4 |  |
| Druk w kolorze | Tak |  |
| Rozdzielczość druku | 2400 x 1200 dpi |  |
| Maks. prędkość druku w czerni | 18 str/min |  |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 18 str/min |  |
| Druk Photo | Nie |  |
| Druk dwustronny | tak |  |
| Obciążenie miesięczne | 30000 arkuszy/miesiąc |  |
| Język drukarki | Pdf, pcl 6, postscript 3 |  |
| Procesor drukarki | 525 MHz |  |
| Zainstalowana pamięć | 256 MB |  |
| Podajnik papieru | 150 arkuszy |  |
| Odbiornik papieru | 100 arkuszy |  |
| gramatura papieru (min.) | 60 g/m² |  |
| Gramatura papieru (maks.) | 163 g/m² |  |
| Komunikacja | Rj45, wifi, USB |  |
| Waga | Max 12,5kg |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia. |  |
| Wyposażenie | Kabel USB, tonery |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komputer stacjonarny KOD A** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Jednostka centralna | Komputer przeznaczony dla pracowników Zamawiającego, wykorzystywany do pracy biurowej i naukowej (internet, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, współpraca z urządzeniami specjalistycznymi) |  |
| Procesor | Osiągający średnią wydajność na poziomie minimalnym 4500 pkt wg. benchmarku CPU Mark PassMark Software |  |
| Pamięć RAM | 4 GB |  |
| Dysk twardy | 500GB |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę, DVD-RW |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną lub procesorem osiągająca średnią wydajność na poziomie 400 pkt benchmarku G3D Mark. Komputer musi posiadać: minimum jedno złącze analogowe do przesyłania sygnału wideo oraz minimum jedno złącze cyfrowe do przesyłania zespolonego sygnału audio i wideo. |  |
| Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca osobne (wydzielone) złącza minimum: 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonu |  |
| Obudowa | Wysokość poniżej 40cm, zasilacz o mocy do 300 W. |  |
| Inne | Komputer musi umożliwiać zamontowanie minimum 4 kart rozszerzeń, w tym: karty portu szeregowego RS-232, karty portu równoległego LPT.  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie urządzeń multimedialnych, zapewniając transmisję wysokiej rozdzielczości w standardzie zgodnym z hdcp 1.2, 1.3, 2.0.  Komputer musi umożliwiać podłączenie minimum ośmiu różnych urządzeń USB, w tym dwa z przodu obudowy i dwa w standardzie USB 3.0  Komputer musi mieć wbudowaną na stałe kartę sieciową ze złączem RJ45.  Komputer musi mieć aktywne złącze PCI dla montażu kart rozszerzeń.  Mysz USB, klawiatura USB, listwa zasilająca. |  |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows Pro 64bit PL lub równoważny, niewymagający jakichkolwiek aktywacji, dołączony fabryczny nośnik CD/DVD z systemem operacyjnym |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Komputer stacjonarny KOD B** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Jednostka centralna | Komputer przeznaczony dla pracowników Zamawiającego, wykorzystywany do pracy biurowej i naukowej (internet, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, baza danych, współpraca z urządzeniami specjalistycznymi) |  |
| Procesor | Dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający średnią wydajność na poziomie minimalnym 5000 pkt wg. benchmarku CPU Mark PassMark Software |  |
| Pamięć RAM | 8 GB |  |
| Dysk twardy | Minimum 1000GB |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany w obudowę, DVD-RW |  |
| Karta graficzna | Zewnętrzna osiagająca średnią wydajność na poziomie ponad 400 pkt. benchmarku G3D Mark oraz posiadająca 2GB własnej pamięci RAM |  |
| Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną, posiadająca osobne (wydzielone) złącza minimum: 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonu |  |
| Obudowa | Wysokość poniżej 40cm, zasilacz o mocy do 300 W. |  |
| Inne | Komputer musi umożliwiać zamontowanie minimum 4 kart rozszerzeń, w tym w szczególności: karty graficznej o podwójnej wysokości, karty portu szeregowego RS-232, karty portu równoległego LPT.  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie urządzeń multimedialnych, zapewniając transmisję wysokiej rozdzielczości w standardzie zgodnym z hdcp 1.2, 1.3, 2.0.  Komputer musi umożliwiać jednoczesne bezpośrednie podłączenie minimum dwóch urządzeń multimedialnych poprzez dedykowane złącza cyfrowe, zapewniające transmisję audio/wideo w pełnej wysokiej rozdzielczości.  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie urządzeń multimedialnych poprzez dedykowane złącza analogowe, zapewniające transmisję wideo.  Komputer musi umożliwiać podłączenie minimum ośmiu różnych urządzeń USB, w tym dwa z przodu obudowy i dwa w standardzie USB 3.0  Komputer musi mieć wbudowaną na stałe kartę sieciową ze złączem RJ45.  Komputer musi mieć aktywne złącze PCI dla montażu kart rozszerzeń.  Mysz USB, klawiatura USB, listwa zasilająca |  |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows Pro 64bit PL lub równoważny, niewymagający jakichkolwiek aktywacji, dołączony fabryczny nośnik CD/DVD z systemem operacyjnym |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitor KOD M1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Ekran | 19 ” |  |
| Rozdzielczość | 1440 x 900 |  |
| Reakcja matrycy | Max 5ms |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1000:1 |  |
| Kąty widzenia H/V | 170/160 |  |
| Złącza | Analogowe i cyfrowe, VESA 100x100, głośniki |  |
| Warunki gwarancji, i potwierdzenie jakości | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego urządzenia, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Monitor KOD M2** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Ekran | 21,5” |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 |  |
| Reakcja matrycy | Max 5ms |  |
| Jasność | 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1000:1 |  |
| Kąty widzenia H/V | 170/160 |  |
| Złącza | Analogowe i cyfrowe, VESA 100x100, głośniki |  |
| Warunki gwarancji, i potwierdzenie jakości | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego urządzenia, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Notebook TYP B** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Ekran | Matowy, Minimum 13” maksimum 14” |  |
| Procesor | Dedykowany do zastosowaniach mobilnych, niskonapieciowy, osiągający minimalną średnią wydajność na poziomie 2450 pkt. wg. benchmarku CPU Mark PassMark Software |  |
| Obudowa | Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. |  |
| Pamięć RAM | 4 GB |  |
| Dysk twardy | Minimum 500 GB |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna w oferowanym komputerze musi osiągać wynik na poziomie minimalnym 380 pkt. wg. benchmarku G3D Mark PassMark Software |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki oraz mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe | Wszystkie urządzenia wbudowane wewnątrz komputera:  Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45,  WLAN 802.11 b/g/n,  moduł Bluetooth 4.0 |  |
| Porty/złącza  (wbudowane) | Czytnik kart pamięci multimedialnych  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie (bez dodatkowych akcesoriów) podłączenie minimum dwóch urządzeń typu pendrive, drukarka, dysk przenośny, smartfon, jednocześnie,  komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie urządzeń multimedialnych, zapewniając transmisję wysokiej rozdzielczości w standardzie zgodnym z hdcp 1.2, 1.3, 2.0.  Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe.  Zasilanie DC-in  Kamera internetowa, mikrofon. |  |
| Klawiatura | Układ klawiszy QWERTY (polski programisty). Znaki na klawiszach muszą być umieszczone w sposób trwały i czytelny, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy) |  |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z funkcjami: przewijanie, obracanie, odwracanie. |  |
| Bateria | 65Wh |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz |  |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.Złącze typu Kensington Lock. |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |
| System operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows lub równoważny w wersji dedykowanej dla komputera, niewymagający jakichkolwiek aktywacji, dołączony fabryczny nośnik CD/DVD z systemem operacyjnym |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Notebook TYP C** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Ekran | Matowy, minimum TFT 15” maksimum 16” |  |
| Procesor | Dedykowany do zastosowaniach mobilnych, niskonapieciowy, osiągający minimalną średnią wydajność na poziomie 2600 pkt. wg. benchmarku CPU Mark PassMark Software |  |
| Obudowa | Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. |  |
| Pamięć RAM | 4 |  |
| Dysk twardy | Minimum 500 GB. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna w oferowanym komputerze musi osiągać wynik na poziomie minimalnym 380 pkt. wg. benchmarku G3D Mark PassMark Software |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany DVDRW |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe | Wszystkie urządzenia wbudowane wewnątrz komputera:  Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45,  WiFi, WiDi  moduł Bluetooth 4.0 |  |
| Porty/złącza  (wbudowane) | Czytnik kart pamięci multimedialnych,  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie (bez dodatkowych akcesoriów) podłączenie minimum trzech urządzeń typu pendrive, drukarka, dysk przenośny, smartfon, jednocześnie, przy czym minimum dwa połączenia muszą zapewniać transmisję na poziomie minimum 5 Gbit/s.  Komputer musi posiadać złącze wideo do przesyłania sygnału analogowego.  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie urządzeń multimedialnych, zapewniając transmisję wysokiej rozdzielczości w standardzie zgodnym z hdcp 1.2, 1.3, 2.0.  Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe.  Zasilanie DC-in  Kamera internetowa, mikrofon. |  |
| Klawiatura | Układ klawiszy QWERTY (polski programisty). Znaki na klawiszach muszą być umieszczone w sposób trwały i czytelny, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Komputer musi posiadać wewnętrzną pełnowymiarową klawiaturę numeryczną. |  |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z funkcjami: przewijanie, obracanie, odwracanie. |  |
| Bateria | Minimum Litowo-jonowa minimum 4-komorowa. |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz |  |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.  Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.  Złącze typu Kensington Lock. |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |
| System operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows lub równoważny w wersji dedykowanej dla komputera, niewymagający jakichkolwiek aktywacji |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Notebook TYP D** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Ekran | Matowy, minimum TFT 17” |  |
| Procesor | Dedykowany do zastosowaniach mobilnych, niskonapieciowy, osiągający minimalną średnią wydajność na poziomie 2600 pkt. wg. benchmarku CPU Mark PassMark Software |  |
| Obudowa | Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. |  |
| Pamięć RAM | 4 GB |  |
| Dysk twardy | Minimum 500 GB. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna w oferowanym komputerze musi osiągać wynik na poziomie minimalnym 380 pkt. wg. benchmarku G3D Mark PassMark Software |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany DVDRW |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe | Wszystkie urządzenia wbudowane wewnątrz komputera:  Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45,  WLAN 802.11 b/g/n,  moduł Bluetooth 4.0 |  |
| Porty/złącza (wbudowane) | Czytnik kart pamięci multimedialnych  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie (bez dodatkowych akcesoriów) podłączenie minimum trzech urządzeń typu pendrive, drukarka, dysk przenośny, smartfon, jednocześnie, przy czym minimum jedno połączenie musi zapewniać transmisję na poziomie minimum 5 Gbit/s.  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie podłączenie urządzeń multimedialnych, zapewniając transmisję analogową oraz cyfrową w wysokiej rozdzielczości w standardzie zgodnym z hdcp 1.2, 1.3, 2.0.  Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe.  Zasilanie DC-in  Kamera internetowa, mikrofon. |  |
| Klawiatura | Układ klawiszy QWERTY (polski programisty). Znaki na klawiszach muszą być umieszczone w sposób trwały i czytelny, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Komputer musi posiadać wewnętrzną pełnowymiarową klawiaturę numeryczną. |  |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa z funkcjami: przewijanie, obracanie, odwracanie. |  |
| Bateria | Minimum Litowo-jonowa minimum 4-komorowa. |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz |  |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.  Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.  Złącze typu Kensington Lock. |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |
| System operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows lub równoważny w wersji dedykowanej dla komputera, niewymagający jakichkolwiek aktywacji |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Notebook TYP E** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Ekran | Matowy, minimum TFT 15”, maksimum TFT 16”, |  |
| Procesor | Dedykowany do zastosowaniach mobilnych, niskonapieciowy, osiągający minimalną średnią wydajność na poziomie 3500 pkt. wg. benchmarku CPU Mark PassMark Software |  |
| Obudowa | Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. |  |
| Pamięć RAM | 8 GB |  |
| Dysk twardy | Minimum 500 GB. |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna w oferowanym komputerze musi osiągać wynik na poziomie minimalnym 750 pkt. wg. benchmarku G3D Mark PassMark Software |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany DVDRW |  |
| Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo oraz mikrofon |  |
| Połączenia i karty sieciowe | Wszystkie urządzenia wbudowane wewnątrz komputera:  Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45,  WLAN 802.11 b/g/n,  moduł Bluetooth 4.0 |  |
| Porty/złącza  (wbudowane) | Czytnik kart pamięci multimedialnych  Komputer musi umożliwiać bezpośrednie (bez dodatkowych akcesoriów) podłączenie minimum trzech urządzeń typu pendrive, drukarka, dysk przenośny, smartfon, jednocześnie, przy czym minimum dwa połączenia muszą zapewniać transmisję na poziomie minimum 5 Gbit/s.  Komputer musi posiadać minimum jedno złącze wideo do analogowego podłączenia monitora lub projektora oraz minimum jedno złącze cyfrowe zapewniające transmisję wysokiej rozdzielczości w standardzie zgodnym z hdcp 1.2, 1.3, 2.0.  Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe.  Zasilanie DC-in  Kamera internetowa, mikrofon.  Komputer musi posiadać dedykowane złącze stacji dokującej. |  |
| Klawiatura | Układ klawiszy QWERTY (polski programisty). Znaki na klawiszach muszą być umieszczone w sposób trwały i czytelny, klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Komputer musi posiadać wewnętrzną pełnowymiarową klawiaturę numeryczną. |  |
| Urządzenie wskazujące | Tabliczka dotykowa wyłączana sprzętowo oraz przycisk wyłączania ekranu, BT, WiFi |  |
| Bateria | Dedykowana, zapewniająca 5,5 godz. pracy |  |
| Zasilacz | Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz |  |
| Bezpieczeństwo | Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.  Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.  Złącze typu Kensington Lock. |  |
| Gwarancja | Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia.  Sprzęt musi posiadać wsparcie techniczne na następujących zasadach: potwierdzenie gwarancji, dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń realizowany jest przez podanie numeru seryjnego komputera, na dedykowanej stronie internetowej producenta – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |
| System operacyjny | Zainstalowany Microsoft Windows Pro w wersji dedykowanej dla komputera, niewymagający jakichkolwiek aktywacji |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKANER „KOD S1”** | | |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Typ skanera | Płaski kolorowy skaner obrazu A4 |  |
| Przetwornik fotoelektryczny | CCD z Mikrosoczewkami |
| Typ podświetlaenia skanowanego dokumentu | Diody LED |
| Gęstość optyczna | 3.2DMax |
| Rozdzielczość optyczna | 4800 DPI x 9600 DPI |
| Maks. osiągalna rozdzielczość | 12800 dpi |
| Głębia kolorów | 48Bit in 48 Bit out |
| Dołączone oprogramowanie do OCR | TAK |
| Skanowanie do wielostronicowego pliku PDF | TAK |
| Interfejs | USB 2.0 Hi-speed |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows® XP / XP-x64 / Vista® / Win 7/ Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKANER „KOD S2”** | | |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Typ skanera | Płaski kolorowy skaner obrazu A3 |  |
| Przeznaczenie | Do reprodukowania dokumentów o większych wymiarach oraz ilisytacji z albumów i starych  książek |
| Interfejs | USB |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows Win 7 lub nowszy/ Mac OS® X 10.3.9 lub nowszy |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urządzenie Wielofunkcyjne - KOD UWM1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Funkcja | Drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Rodzaj druku | Laserowy, monochromatyczny |  |
| Format | A4 |  |
| Skanowanie | * Skanowanie za pośrednictwem TWAIN/WIA * Skanowanie do komputera * Skanowanie do WSD * Skanowanie do wiadomości e-mail * Rozdzielczość do 600 x 600 * Tryb kolorowy * Tryb czarno-biały * 8-bitowa skala szarości * PDF/JPEG/TIFF |  |
| Kopiowanie | * Kopiowanie: Do 1200 x 1200 dpi * Czas wydruku pierwszej strony: 10 sekund |  |
| Faksowanie | * Kompresja MH/MR/MMR/JBIG/JPEG * Automatyczne odbieranie * Automatyczne ponowne wybieranie numeru * Rozsyłanie z automatycznym zmniejszaniem * Wysyłanie kolorowych faksów * Filtrowanie niechcianych faksów * Unikalny dzwonek * Książka adresowa Faksu * Przekazywanie faksów do faksu * Zabezpieczone odbieranie faksów * Przekazywanie odebranych faksów do komputera * Funkcje faksu LAN: Rozsyłanie, książka adresowa faksu |  |
| rozdzielczość druku | 4800 x 600 dpi |  |
| Maks. prędkość druku w czerni | 28 str/min |  |
| Druk dwustronny | Automatyczny |  |
| Obciążenie miesięczne | 30000 arkuszy/miesiąc |  |
| Procesor drukarki | Prędkość procesora: 600 MHz |  |
| Zainstalowana pamięć | 256 MB |  |
| Podajnik papieru | ADF 40 ark., taca 250 ark. |  |
| Odbiornik papieru | 120 ark. |  |
| Komunikacja | RJ11, RJ45, USB, wifi |  |
| Waga | Max 12kg |  |
| Gwarancja | 2 lata. Zamawiający wymaga dostarczenia karty gwarancyjnej w języku polskim wraz z wyszczególnionym numerem seryjnym urządzenia. |  |
| Wyposażenie | Kabel USB, toner |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Urządzenie Wielofunkcyjne - KOD UWK1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Funkcja | Drukarka, kopiarka, skaner |  |
| Rodzaj druku | Laserowy, kolorowy |  |
| Format | A4 |  |
| Skanowanie | Funkcje typu:   * “Scan to Email”, * “Scan to SMB (SMB/SMB2 Client)”, * “Scan to FTP (FTP Client)”, * “LDAP for Address Book”   Rozmiar skanowania: 216 x 356 mm  Formaty: Image-only PDF, TIFF, JPEG  Rozdzielczości: 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi (TWAIN only) |  |
| Kopiowanie | * Rozmiar kopiowania: 216 x 356 mm * Ilość kopii: 1-99 * Rozdzielczości: 600x600 |  |
| Faksowanie | Prędkość: 33.6 Kbps  Pamięć: 2MB  Rozdzielczość:   * 406 x 392 dpi (Super-High Image Quality) * 203 x 392 dpi (Super Fine) * 203 x 196 dpi (High Quality) * 203 x 98 dpi (Standard) |  |
| Rozdzielczość druku | 2400 x 1200 dpi |  |
| Maks. prędkość druku w czerni | 18 str/min |  |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 18 str/min |  |
| Druk Photo | Nie |  |
| Druk dwustronny | Ręczny |  |
| Obciążenie miesięczne | 30000 arkuszy/miesiąc |  |
| Procesor drukarki | 525 MHz |  |
| Zainstalowana pamięć | 512 MB |  |
| Podajnik papieru | 150 arkuszy + ADF 15 arkuszy |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UPS – KOD UPS1** | | |
| **Producent i model:** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| Moc wyjściowa | Ponad 400W |  |
| Liczba faz na wejściu | 1 (230V) |  |
| Liczba akumulatorów | 1 |  |
| Pojemność akumulatora | 108 VAh |  |
| Czas podtrzymania (obciążenie 100%) | 3.7 min |  |
| Czas ładowania | Max 16 h |  |
| Typ obudowy | Tower |  |
| Porty zasilania wy. | 8 x typ C/E |  |
| Komunikacja | RJ11, RJ45 |  |
| Bezpieczeństwo/Funkcje | * Beznarzędziowa wymiana akumulatora * Filtrowanie zakłóceń EMI/RFI * Regulowana czułość na napięcie * Alarmy dźwiękowe * Automatyczny test * Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem akumulatorowym * Gniazda z ochroną przeciprzepięciową * Możliwość zimnego startu * Ochrona przeciprzepięciowa analogowej linii telefonicznej * Akumulatory wymienialne na gorąco bez przerywania pracy * Powiadomienie o awarii akumulatora * Powiadomienie o awarii akumulatora * Inteligentne zarządzanie akumulatorami * Wyłącznik obwodu z możliwością resetu * Alarmy dźwiękowe |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AKCESORIA** | |  |
| **1.** | 2. | 3. |
| **Towar** | **Minimalne wymagane parametry** | **Opis parametrów sprzętu zaoferowanego przez Wykonawcę w ramach prowadzonego postępowania - szczegółowy opis umożliwiający identyfikację urządzenia lub podzespołu w szczególności z podaniem nazwy producenta oraz kodu produktu** |
| **Mysz bezprzewodowa** | Zasilanie: baterie lub akumulatorki AA/AAA, min. 1000 DPI, zasięg 5 metrów, interfejs USB, „*nanoodbiornik*”, kolor myszki czarny i/lub szary, możliwość schowania „*nanoodbiornika*” wewnątrz myszki, dioda sygnalizująca pracę myszki, baterie lub akumulatorki w zestawie ) |  |
| **Mysz komputerowa optyczna 2-klawiszowa z rolka USB** | Mysz optyczna, przewodowa, 800 DPI, 2 przyciski, 1 rolka, zasięg przewodu minimum 1,6 metra, kolor czarny lub grafitowy |  |
| **Torba na notebooka 13”** | Torba na notebooka o przekątnej ekranu 13 - 14”. Wykonana z trwałego materiału. Przedział notebookowy amortyzujący wstrząsy. Wyposażona w kieszeń boczną na akcesoria. Regulowany i odpinany pasek na ramię. |  |
| **Torba na notebooka 15,6”** | Torba na notebooka o przekątnej ekranu 15,6”. Wykonana z trwałego materiału. Przedział notebookowy amortyzujący wstrząsy. Wyposażona w kieszeń boczną na akcesoria. Regulowany i odpinany pasek na ramię. |  |
| **Torba na notebooka 17,3** | Torba na notebooka o przekątnej ekranu 17,3”. Wykonana z trwałego materiału. Przedział notebookowy amortyzujący wstrząsy. Wyposażona w kieszeń boczną na akcesoria. Regulowany i odpinany pasek na ramię. |  |
| **Przenośny dysk twardy 500 GB USB** | Dysk 2,5 cala, zasilany jednym przewodem USB, kompatybilny z USB 2.0, 3.0. minimum 500 GB, bezśrubowa wodoodporna obudowa, dioda sygnalizacyjna, wymiary nie większe niż: 85 mm x 23 mm x 14 mm, kolor czarny i lub szary, waga nie większa niż 0,25 kg, dołączony przewód transferowy USB. |  |
| **Przenośny dysk twardy 1000 GB USB** | Dysk 2,5 cala, zasilany jednym przewodem USB, kompatybilny z USB 2.0, 3.0. minimum 1000 GB, bezśrubowa wodoodporna obudowa, dioda sygnalizacyjna, kolor czarny i lub szary, waga nie większa niż 0,25 kg, dołączony przewód transferowy USB. |  |
| **Zewnetrzny dysk twardy 1000 GB USB** | Zewnętrzny dysk twardy, format szerokości: 3,5 cali; pojemność dysku: 1 TB;  Interfejs: USB; Zasilanie: zasilacz zewnętrzny |  |
| **Klawiatura USB** | Klawiatura w układzie QWERTY, kolor czarny, zasięg przewodu min. 1,5 metra, interfejs USB |  |
| **Bezprzewodowy prezenter laserowy** | (Bezprzewodowy prezenter ze wskaźnikiem laserowym do obsługi PowerPoint lub Apple Keynote, pozwalający na łatwą obsługę prezentacji. Nano odbiornik USB z gniazdem do jego przechowywania w komorze baterii, kolor czarny) |  |
| **listwa zasilająca 1,5 m** | Długość kabla 1,5 m, 5 gniazd, włącznik, bezpiecznik, wykonanie - tworzywo sztuczne nieprzewodzące. |  |
| **listwa zasilająca 3 m** | Długość kabla 3 m, 5 gniazd, włącznik, bezpiecznik, wykonanie - tworzywo sztuczne nieprzewodzące. |  |
| **listwa zasilająca 5 m** | Długość kabla 5 m, 5 gniazd, włącznik, bezpiecznik, wykonanie - tworzywo sztuczne nieprzewodzące. |  |
| **Zewnetrzne słuchawki z mikrofonem** | Słuchawki nauszne z mikrofonem, regulacja głośności, pałąk na głowę , mikrofon na obrotowym wysięgniku, miękkie poduszki uszne. Typ wtyku - minijack 3.5mm, dwutorowy. Długość przewodu min 1.8 m. |  |
| **Głośniki komputerowe** | Typ zestawu: 2.0, moc głośnika satelitarnego (RMS): 2,5 W Kolor: czarno-srebrny. |  |
| **Klawiatura z czytnikiem kart elektronicznych** | Klawiatura w układzie QWERTY, kolor czarny, zasięg przewodu min. 1,5 metra, interfejs USB, Czytnik kart chip. |  |
| **Pendrive 16 GB – KOD P2** | Pojemność 16 GB, Szybkość zapisu min. 15 MB/s, szybkość odczytu min. 22 MB/s, wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows XP SP1, Windows Vista, Linux. Wstrząso i wodnoodporna obudowa, osłona wtyku USB, |  |
| **Pendrive 32 GB – KOD P3** | Pojemność 32 GB, Szybkość zapisu min. 15 MB/s, szybkość odczytu min. 22 MB/s, wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows XP SP1, Windows Vista, Linux. Wstrząso i wodnoodporna obudowa, osłona wtyku USB, |  |
| **Zewnętrzna nagrywarka DVD-REC USB** | Zewnętrzna nagrywarka DVD, interfejs USB, tacka, kabel usb w zestawie, kolor czarny |  |

**Za oprogramowanie równoważne do Microsoft Windows uznaje się takie, które posiada:**

* Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
* Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;
* Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
* Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPSec v4 i v6;
* Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe;
* Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);
* System działa w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
* Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
* Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
* Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
* Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
* System operacyjny posiada podstawowe funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika;
* System operacyjny posiada wbudowaną funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
* Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł do pracy grupowej uruchamiany ad- hoc w zależności od potrzeb;
* Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
* Wbudowany system pomocy w języku polskim;
* System operacyjny powinien być wyposażony w możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);
* Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
* Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509, certyfikat EAL 4 dla systemu operacyjnego zarządzanych w sposób centralny;
* Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard;
* Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
* System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
* Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
* Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
* Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
* Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
* Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
* Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami
* Udostępnianie modemu;
* Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
* Możliwość przywracania plików systemowych;
* System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);

**Załącznik nr 1A do SIWZ**

**Wykaz asortymentowy i ilościowy do wyceny**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz asortymentowy i ilościowy sprzętu komputerowego** | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* |
| **Nazwa urządzenia** | **Liczba (szt.)** | **Cena jednostkowa netto** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość netto (kol. 2 x kol. 3)** | **Wartość brutto (kol. 2 x kol. 4)** |
| Bezprzewodowy prezenter laserowy | 1 |  |  |  |  |
| Drukarka atramentowa - KOD DA1 (kolorowa, printserwer, A4) | 4 |  |  |  |  |
| Drukarka laserowa - KOD DLM1 (monochromatyczna, A4, duplex, printserwer) | 11 |  |  |  |  |
| Drukarka laserowa -KOD DLK1 (kolorowa, printserwer, A4) | 2 |  |  |  |  |
| głośniki komputerowe | 1 |  |  |  |  |
| Jednostka centralna komputera - KOD B | 27 |  |  |  |  |
| Jednostka centralna komputera KOD A | 6 |  |  |  |  |
| Klawiatura USB | 6 |  |  |  |  |
| Klawiatura z czytnikiem kart elektronicznych | 1 |  |  |  |  |
| listwa zasilająca 1,5 m | 5 |  |  |  |  |
| listwa zasilająca 3 m | 3 |  |  |  |  |
| listwa zasilająca 5 m | 1 |  |  |  |  |
| Monitor LCD 19" wide - KOD M1 | 3 |  |  |  |  |
| Monitor LCD 22" wide - KOD M2 | 27 |  |  |  |  |
| Mysz bezprzewodowa | 8 |  |  |  |  |
| Mysz komputerowa optyczna 2-klawiszowa z rolka USB | 27 |  |  |  |  |
| Notebook - model B | 2 |  |  |  |  |
| Notebook - model C | 11 |  |  |  |  |
| Notebook - model D | 13 |  |  |  |  |
| Notebook -model E | 3 |  |  |  |  |
| Pendrive 16GB - KOD P2 | 6 |  |  |  |  |
| Pendrive 32GB - KOD P3 | 4 |  |  |  |  |
| Przenośny dysk twardy 1000 GB 2,5" | 1 |  |  |  |  |
| Przenośny dysk twardy 500 GB 2,5" | 1 |  |  |  |  |
| Skaner - KOD S1 | 3 |  |  |  |  |
| Skaner - KOD S2 | 1 |  |  |  |  |
| Torba do notebooka 13,3 " | 2 |  |  |  |  |
| Torba do notebooka 15,6 " | 13 |  |  |  |  |
| Torba do notebooka 17 " | 12 |  |  |  |  |
| Urz. wielofun. laserowe- KOD UWK1 (kolor, xero, skaner, fax, prntserwer A4) | 2 |  |  |  |  |
| Urz. wielofunkc. laserowe- KOD UWM1 (mono, xero, skaner, fax, printserwer, A4) | 1 |  |  |  |  |
| Zasilacz awaryjny UPS 700VA - KOD UPS1 | 3 |  |  |  |  |
| Zewnętrzna nagrywarka DVD-REC USB | 1 |  |  |  |  |
| Zewnętrzne słuchawki z mikrofonem | 5 |  |  |  |  |
| Zewnętrzny dysk twardy 1000 GB USB | 1 |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |

Razem netto:

(słownie: ...............................................................................................................zł netto)

Stawka podatku VAT: ……………………%,

Wartość podatku VAT:

(słownie: .........................................................................................................................zł)

Razem brutto:

(słownie: ...............................................................................................................zł brutto)